Włocławek, dnia 20 marca 2025 r.

ZP.272.1.2.2025

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup zeroemisyjnych autobusów wraz z elementami infrastruktury technicznej i wyposażenia służących do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego z podziałem na 2 części,**

**Część nr 1 pn. Zakup zeroemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego,**

**Część nr 2 pn. Dostawa wraz z montażem stacji ładowania do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego;**

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

***OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: 2025/S 014–040632 z dnia 21 stycznia 2025 r.***

**Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-0fda6974-ae78-4dc3-b3d1-d47c12cb0f3d**

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, ze zm.), zwana dalej „pzp” informuję, że w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 pzp, wybrano w poszczególnych częściach jako najkorzystniejsze oferty złożone przez wykonawców:

**Część nr 1 pn. Zakup zeroemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego:**

**Oferta nr 1**

ABP BUS & COACH Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 18, 76-200 Słupsk

**Cena brutto: 15.231.397,50 zł**

**Parametry techniczno-użytkowe:**

w tym:

Zabezpieczenie antykorozyjne: Konstrukcja nośna podwozia oraz szkielet nadwozia zabezpieczony antykorozyjnie poprzez zanurzenie w kąpieli kataforetycznej lub konstrukcja nośna podwozia oraz szkielet nadwozia wykonane ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088)

Pojemność baterii: Nominalna łączna pojemność baterii trakcyjnych: powyżej 480 kWh

Zużycie energii: Średnie zużycie energii na przejechanie 1 km oferowanym autobusem według testu opartego na warunkach E-SORT-2: poniżej 0,81 kWh/km

Silnik: Silnik umieszczony: centralnie za tylną osią

**Warunki gwarancji:** Gwarancja całopojazdowa z wyposażeniem bez limitu kilometrów określona w latach od momentu odbioru końcowego pojazdu na okres: 3 lat

**Część nr 2 pn. Dostawa wraz z montażem stacji ładowania do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego:**

**Oferta nr 6**

ARINEA Sp. z o.o.

ul. Działkowa 11b, 62-872 Borek

**Cena brutto: 752.145,00 zł**

**Warunki gwarancji:** Gwarancja na kompletne ładowarki określona w latach od momentu odbioru końcowego ładowarki wraz z montażem i uruchomieniem na okres: 7 lat

**Uzasadnienie faktyczne i prawne**

Zgodnie z zapisem art. 239 ust. 1 pzp: *Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę   
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.* Wybrani wykonawcy w poszczególnych częściach złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu. Ofertom tych wykonawców przyznano najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria.

Informuję, że w prowadzonym postępowaniu na poszczególne części złożono następujące oferty, którym zgodnie ze streszczeniem oceny przyznano następującą punktację w kryteriach oceny ofert w tym postępowaniu:

**Dla Część nr 1:** 1. Cena oferty brutto - „C” - waga (60%) 60 pkt; 2. Parametry techniczno-użytkowe - „T” - waga (30%) 30 pkt (w tym Zabezpieczenie antykorozyjne - waga (10 %) 10 pkt, Pojemność baterii – waga (10 %) 10 pkt, Zużycie energii – waga (5 %) 5 pkt, Silnik – waga (5 %) 5 pkt); 3. Warunki gwarancji - „G”- waga (10%) 10 pkt;

**Dla Część nr 2:** 1. Cena oferty brutto - „C” - waga (60%) 60 pkt; 2. Warunki gwarancji - „G”- waga (40%) 40 pkt;

oraz łączną punktację:

**Część nr 1 pn. Zakup zeroemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego – złożono 1 ofertę:**

**Oferta nr 1**

ABP BUS & COACH Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 18, 76-200 Słupsk

**Cena brutto: 15.231.397,50 zł**

**Parametry techniczno-użytkowe:**

w tym:

Zabezpieczenie antykorozyjne: Konstrukcja nośna podwozia oraz szkielet nadwozia zabezpieczony antykorozyjnie poprzez zanurzenie w kąpieli kataforetycznej lub konstrukcja nośna podwozia oraz szkielet nadwozia wykonane ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088)

Pojemność baterii: Nominalna łączna pojemność baterii trakcyjnych: powyżej 480 kWh

Zużycie energii: Średnie zużycie energii na przejechanie 1 km oferowanym autobusem według testu opartego na warunkach E-SORT-2: poniżej 0,81 kWh/km

Silnik: Silnik umieszczony: centralnie za tylną osią

**Warunki gwarancji:** Gwarancja całopojazdowa z wyposażeniem bez limitu kilometrów określona w latach od momentu odbioru końcowego pojazdu na okres: 3 lat

**Łączna punktacja: 93,00 pkt, w tym:**

Punktacja w kryterium Cena oferty brutto – 60,00 pkt

Punktacja w kryterium Parametry techniczno-użytkowe – 30,00 pkt (w tym Zabezpieczenie antykorozyjne – 10,00 pkt, Pojemność baterii -10,00 pkt, Zużycie energii – 5,00 pkt, Silnik – 5,00 pkt)

Punktacja w kryterium Warunki gwarancji -3,00 pkt

**Część nr 2 pn. Dostawa wraz z montażem stacji ładowania do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu włocławskiego – złożono 5 ofert:**

**Oferta nr 2**

ZPUE S.A.

ul. [Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW5-rFwpaEAxXRQ_EDHU58DkoQ4kB6BAg8EAM&url=%2Fmaps%2Fplace%2F%2Fdata%3D!4m2!3m1!1s0x471c9ebfac06bd2d%3A0x7ddffa3ad329a10a%3Fsa%3DX%26ved%3D2ahUKEwiW5-rFwpaEAxXRQ_EDHU58DkoQ4kB6BAgmEAA&usg=AOvVaw2b-SVZn8bIjMUsykU3XxhH&opi=89978449)

**Cena brutto: 894.775,80 zł**

**Warunki gwarancji:** Gwarancja na kompletne ładowarki określona w latach od momentu odbioru końcowego ładowarki wraz z montażem i uruchomieniem na okres: 7 lat

**Łączna punktacja:** **90,44 pkt, w tym:**

Punktacja w kryterium Cena oferty brutto – 50,44 pkt

Punktacja w kryterium Warunki gwarancji - 40,00 pkt

**Oferta nr 3**

ELEKTROMETAL S.A.

ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn

**Cena brutto: 848.700,00 zł**

**Warunki gwarancji:** Gwarancja na kompletne ładowarki określona w latach od momentu odbioru końcowego ładowarki wraz z montażem i uruchomieniem na okres: 7 lat

**Łączna punktacja:** **93,17 pkt, w tym:**

Punktacja w kryterium Cena oferty brutto – 53,17 pkt

Punktacja w kryterium Warunki gwarancji - 40,00 pkt

**Oferta nr 4**

INNERGO Space Sp. z o.o.

ul. Feliksa Czajkowskiego 55B, 38-400 Krosno

**Cena brutto: 891.873,00 zł**

**Warunki gwarancji:** Gwarancja na kompletne ładowarki określona w latach od momentu odbioru końcowego ładowarki wraz z montażem i uruchomieniem na okres: 7 lat

**Łączna punktacja:** **90,60 pkt, w tym:**

Punktacja w kryterium Cena oferty brutto – 50,60 pkt

Punktacja w kryterium Warunki gwarancji - 40,00 pkt

**Oferta nr 5**

EKOENERGETYKA-POLSKA S.A.

ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 7A, 66-002 Zielona Góra

**Cena brutto** **894.803,31 zł**

**Warunki gwarancji:** Gwarancja na kompletne ładowarki określona w latach od momentu odbioru końcowego ładowarki wraz z montażem i uruchomieniem na okres: 7 lat

**Łączna punktacja:** **90,43 pkt, w tym:**

Punktacja w kryterium Cena oferty brutto – 50,43 pkt

Punktacja w kryterium Warunki gwarancji - 40,00 pkt

**Oferta nr 6**

ARINEA Sp. z o.o.

ul. Działkowa 11b, 62-872 Borek

**Cena brutto: 752.145,00 zł**

**Warunki gwarancji:** Gwarancja na kompletne ładowarki określona w latach od momentu odbioru końcowego ładowarki wraz z montażem i uruchomieniem na okres: 7 lat

**Łączna punktacja:** **100,00 pkt, w tym:**

Punktacja w kryterium Cena oferty brutto – 60,00 pkt

Punktacja w kryterium Warunki gwarancji - 40,00 pkt

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Otrzymują:

1) Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty

2) a/a

Do zamieszczenia:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania