Załącznik nr 1 do SWZ

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie inwestycyjne pn. „****Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób  
z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich dla 1 osoby”**

|  |
| --- |
| Dostawa samochodu fabrycznie nowego, rok produkcji 2022/2023, o liczbie miejsc 9 (1+8), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej poruszającej się na wózku inwalidzkim, wyposażonego w platformę najazdową, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. |

**1.Opis przedmiotu zamówienia**:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowego (9 miejsc), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej poruszającej się na wózku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. Zakup samochodu jest dofinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D likwidacja barier transportowych. Wymagane jest, aby samochód posiadał świadectwo homologacji jako samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (aktualne świadectwo homologacji należy dołączyć najpóźniej przy odbiorze samochodu).

**ZAMÓWIENIE JEST REALIZOWANE W RAMACH „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” W RAMACH OBSZARU D**

**2. Wymagane parametry techniczno – eksploatacyjne i wyposażenie samochodu:**

**Minimalne parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:**

1. Silnik wysokoprężny turbo diesel, spełniający wymagania EURO 6, moc silnika minimum 110 KM, pojemność skokowa silnika – minimum 1900 cm3;

2. Ilość miejsc: 9 miejsc (kierowca + 8 pasażerów), w tym: w kabinie kierowcy 3 osoby (kierowca + 2 osoby), w przedziale pasażerskim 6 osób;

3. Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (możliwość przewożenia osoby

na wózku inwalidzkim).

**Wyposażenie standardowe:**

1. Napęd kół przednich lub tylnych;
2. Skrzynia biegów: minimum 5 biegowa mechaniczna (całkowicie zsynchronizowana);
3. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 1 rzędu;
4. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny;
5. Hamulce przednie i tylne tarczowe;
6. Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy;
7. Wspomaganie układu kierowniczego;
8. Samochód wyposażony w opony zimowe na felgach stalowych wraz z kołpakami;
9. Komplet opon letnich;
10. Tapicerka w kolorze ciemnym w przestrzeni kierowcy i w kabinie pasażerskiej;
11. Oświetlenie w kabinie kierowcy i w kabinie pasażerskiej;
12. Fabryczne wyłożenie ścian bocznych i dachu całej przestrzeni pasażerskiej;
13. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i z podłokietnikiem;
14. Fotele II i III rzędu z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, fotele przypinane do podłogi do szybkiego demontażu;
15. Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa i pozostawienia włączonych świateł;
16. Centralny zamek z alarmem honorowanym przez firmy ubezpieczeniowe i pilotem;
17. Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą;
18. Czujniki parkowania minimum tylne;
19. Kamera cofania;
20. Pokrowce na wszystkich fotelach, dodatkowo w II i III rzędzie tapicerka łatwo zmywalna i nieprzemakalna;
21. Światła przeciwmgielne przednie i tylne;
22. Czujnik światła i deszczu;
23. Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone z ogrzewanymi szybami i wycieraczkami;
24. Przesuwane prawe drzwi boczne z oknem/lub prawe i lewe;
25. Sterowanie elektryczne bocznych szyb w kabinie kierowcy;
26. Wbudowany tablet multimedialny w przednim pulpicie;
27. Immobiliser;
28. Całkowite fabryczne przeszklenie pojazdu;
29. Czujnik kontroli zamknięcia wszystkich drzwi;
30. Dywaniki gumowe;
31. Pojazd wyposażony w drugi komplet kluczyków z pilotem;
32. Gaśnica zamontowana w miejscu łatwo dostępnym;
33. Wybijaki szyb ewakuacyjnych zamontowane na ścianach bocznych;
34. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy;
35. Podstawowy komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół), linka holownicza;
36. Koło zapasowe;
37. Preferowany kolor: beż, szarość, metalizowany.

**Wymagania dodatkowe:**

1. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące bez limitu kilometrów, licząc od daty odbioru samochodu przez zamawiającego, z zastrzeżeniem, że okresy gwarancji nie mogą być krótsze od okresów gwarancji udzielonej przez producenta samochodu i wyposażenia;
2. Najpóźniej w dniu przekazania samochodu Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu w Polsce i umożliwiające jego zarejestrowanie i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego, w tym w szczególności:
   1. świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje  
      o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
   2. instrukcję obsługi i konserwacji,
   3. kartę gwarancyjną,
   4. dokumentacje umożliwiające rejestracje i ubezpieczenie samochodu.

**Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku:**

1. Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej – atestowane;
2. Platforma najazdowa do wprowadzenia osoby na wózku inwalidzkim z homologacją do przewozu osób niepełnosprawnych;
3. Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim;
4. Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego;
5. Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa;
6. Dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu;
7. Stopień ułatwiający wsiadanie osobom niepełnosprawnym przy bocznych drzwiach oraz uchwyt przy słupku (uznaje się stopień wewnętrzny jako spełnienie zapisu).